
[friendlyname]
Karosa (wicro)
B961.1970 CSAD Stredni Cechy
DPP

[description]
Vozy Karosa B961.1970 s evidenčními čísly 8204 a 8205 provozované ČSAD Střední Čechy jsou klasické české kloubové autobusy. Zde jsou některé podrobnosti o každém z nich:

Vůz 8204
- SPZ/RZ: 2S1 3112
- Rok výroby: 2002
- Výrobní číslo: 1565
- VIN: 2SE 7037
- Provozovatel: ČSAD Střední Čechy (11/2002 - 9/2017)
- Nátěr: Bílá s modrými pruhy

Vůz 8205
- SPZ/RZ: 2S1 3113
 -Rok výroby: 2002
- Výrobní číslo: 1566
- VIN: 2SE 7037
- Provozovatel: ČSAD Střední Čechy (11/2002 - 9/2017)
- Nátěr: Bílá s modrými pruhy

Oba vozy byly v provozu od roku 2002 do roku 2017 a byly sešrotovány.
 
------------------------
Verze 1.0
Autoři:
------------------------
Úprava: wicro.cz
Modely infoluxů a označovačů: swixula

------------------------
Původní autoři:
------------------------
Model: lukasek1973, VonShark, marty515
Script: marty515, VonShark, Stefco, MR, Daniel94
Sound: Marty515, VonShark
Texture: lukasek1973, flori3308, Lachy
Sound: marty515, Redgunn, Lachy, Lachy

[end]

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V



[kmcounter_init]
1993
60000



[sound]
sound\sound_B961_mainKASA.cfg

[sound_ai]
sound\sound_B961_mainKASA.cfg

[model]
model\model_B961_CSAD-SC_Main.cfg

[paths]
model\paths_Main_B961.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_B961_Main_CSAD_SC.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
28
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist_voith-zf.txt
script\CSAD_SC\engine_varlist_turbo.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist85Mod_961.txt
script\wiper_varlist.txt
script\CSAD_SC\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\CSAD_SC\cashdesk_varlist.txt
script\CSAD_SC\ticketprinter_varlist.txt
script\CSAD_SC\okna_varlist.txt
script\MESIT_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\CSAD_SC\IBIS_varlist.txt
script\CSAD_SC\kasa_varlist.txt
script\CSAD_SC\matrix_varlist.txt
script\CSAD_SC\Automagnitola_varlist.txt
script\CSAD_SC\Cedule_varlist.txt
script\CSAD_SC\desky_turnusy.txt

[stringvarnamelist]
7
script\CSAD_SC\ticketprinter_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\MESIT_stringvarlist.txt
script\CSAD_SC\IBIS_stringvarlist.txt
script\CSAD_SC\kasa_stringvarlist.txt
script\CSAD_SC\matrix_stringvarlist.txt
script\CSAD_SC\Automagnitola_stringvarlist.txt

[script]
30
script\CSAD_SC\man_D92_main.osc
script\CSAD_SC\man_D86_main_AI.osc
script\collision_manual.osc
script\CSAD_SC\cockpit_m.osc
script\Voith_DIWA.osc
script\CSAD_SC\engine_turbo.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\CSAD_SC\door_nd_961.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\wimpel.osc
script\CSAD_SC\cashdesk.osc
script\CSAD_SC\ticketprinter.osc
script\CSAD_SC\okna_old.osc
script\MESIT.osc
script\articulation.osc
script\CSAD_SC\IBIS-2.osc
script\CSAD_SC\kasa.osc
script\CSAD_SC\matrix_D.osc
script\CSAD_SC\Automagnitola.osc
script\CSAD_SC\AutomagnitolaPlaylist.osc
script\CSAD_SC\Cedule.osc


[constfile]
19
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\Voith_D854.3E.txt
script\CSAD_SC\engine_constfile_D2865.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile_D92.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile_B961.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile_D92.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt
script\CSAD_SC\IBIS_constfile.txt
script\CSAD_SC\matrix_constfile.txt
script\CSAD_SC\Automagnitola_constfile.txt

////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fďż˝gt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darďż˝ber,
	in welcher selbigen die Kameras spďż˝ter erscheinen. _fahrer heiďż˝t, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Spďż˝ter wird dem _fahrgast hinzugefďż˝gt werden, welcher
	erst durch einen grundsďż˝tzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Auďż˝ensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, fďż˝r Fahrer normalerweise 52ďż˝, normal ist jedoch 45ďż˝.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in ďż˝
	* Normale Sichtausrichtung in vikale Richtung in ďż˝

0: Blick nach ganz links	
[add_camera_driver]
-0.93
5.72
2.209
-0.06
48
-130
-10
1: Jeste levejsi :-)
[add_camera_driver]
-0.6
4.92
2.268
-0.06
48
-60
0
2: Leva
[add_camera_driver]
-0.6
4.92
2.268
-0.06
48
-20
0

3: Normal (std)
[add_camera_driver]
-0.635299
4.975
2.268
-0.06
52
0
-12



4: Prava
[add_camera_driver]
-0.6
5.07
2.268
-0.06
48
35
-5

5: Zrcatka

[add_camera_driver]
-0.798
4.92
2.268
-0.06
48
35
12
[view_schedule]


6: dvere predek
[add_camera_driver]
-0.6
5.22
2.209
-0.06
55
80
-5

7: Do vozu
[add_camera_driver]
-0.6
5.757
2.209
-0.06
50
118
-10

8: Do vozu 2
[add_camera_driver]
-0.040
5.42
2.209
-0.06
50
180
-10

9: Kontrolky
[add_camera_driver]
-0.6
5.32
2.268
-0.06
58
0
-30
[view_ticketselling]



################
Passagiersichten
################

	8: Cestujci stoj. pred.
[add_camera_pax]
0
4.134
2.716
-0.06
45
-15
-25

	0: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
-0.351
-4.242
2.3
-0.06
45
0
0

	1: Na stojaka
[add_camera_pax]
0
-0.5
2.6
-0.06
45
90
0
	2: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.8
3.6
2.3
-0.06
45
-20
0

	3: Houpacka
[add_camera_pax]
-0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0


	4: Houpacka2
[add_camera_pax]
0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0

	5: Ridic
[add_camera_pax]
0.0
4.537
2.716
-0.06
45
180
0

	6: Ridic schody
[add_camera_pax]
0.823
4.878
2.321
-0.06
45
-90
0

	7: Cestujci stoj. zad.
[add_camera_pax]
0
-4.35
2.716
-0.06
45
0
0

[add_camera_pax]
0
-5.634
2.5
-0.06
45
0
0


5:
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

6:
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

7:
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

8:
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

9:
[add_camera_pax]
-3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

10:
[add_camera_pax]
0.0
-1.8
2.0
40.0
45
0
0

11:
[add_camera_pax]
3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

12:
[add_camera_pax]
0
-0.5
1.65034
15
100
64
0

13:
[add_camera_pax]
5.5
20.0
1.7
0.05
64
-140
0

14:
[add_camera_pax]
-5.5
20.0
1.7
0.05
64
140
0

15:
[add_camera_pax]
5.5
-20.0
1.7
0.05
64
-40
0

16:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
40.0
45
0
0

17:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
75
45
0
0

18:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
100
45
0
0

19:
[add_camera_pax]
-3.5
8.8
0.5
0
55
135
0




	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Auďż˝enkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.3


	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion]
-1.369
5.716
2.5
0
52
160
-10

[add_camera_reflexion]
1.327
6.37
2.355
0
54
206
-7

[add_camera_reflexion]
0.329
5.649
2.827
0
52
198
-22

[add_camera_reflexion]
0.925
5.702
2.828
0
52
230
-20



	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
8

500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
9.5
2.5
0
0.7
1.7

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
900

[rot_pnt_long]
-1.64

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:

[newachse]
achse_long
3.958
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.76
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
270.25739999999996
achse_maxforce
63
achse_daempfer
16
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-1.64
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
16
achse_antrieb
0

[coupling_back]
0
-4.24869
0.503


[couple_back]
Karosa_B961_CSAD-SC_Trail.bus
false

